发版原因：

Dmis与拼接控制卡只有一个tcp连接用于开窗，轮循信号源状态等功能，有时会带来性能问题，造成开窗不成功

解决方案：

增加一个DMIS与拼接接之间的TCP连接，信号源状态轮循单独一个TCP连接进行控制

客户现场：新疆阿克苏 联系人：陈瑞峰

发布版本：17-2-4-1 发版分支：customer\_Dmis\_17\_2\_4\_1