发版原因：

Dmis对于拼接输入信号源状态轮循方式使拼接开销较大，对于DMIS的控制命令处理不过来，会造成有时开窗卡顿，或者开窗长时间无法成功

解决方案：

修改DMIS对于信号源状态轮循方式，进行增量处理，即如果无变化，则不回复

客户现场：新疆沙雅 联系人：孙法琪

发布版本：17-2-4-1 发版分支：customer\_Dmis\_17\_2\_4\_1

版本发布时间：2017-12-12